Перед установкой

Об этой инструкции

В этом руководстве кратко объясняется как установить ваш 1010i,1020i,1030,i1040i,1050i телефон. Для более подробной информации обращайтесь к Руководству пользователя на телефон 1000i серии.

Распаковка телефона

Аккуратно распакуйте телефон, проверьте комплектацию по списку:

* Телефон 1000i серии
* Подставка
* Телефонная трубка и шнур
* 1.5м кабель CAT5E
* Бумажные вкладыши для программируемых кнопок (1020i)
* Краткое руководство пользователя

Установка

Подготовка

Ваш телефон должен быть расположен на ровной поверхности рядом с электрической розеткой например на столе или столешнице.

Подключение телефона

Телефон может работать от адаптера переменного тока или от PoE.

* PoE Класс 2: 1010i,1020i, 1030i
* PoE Класс 3: 1040i, 1050i

Используйте только утвержденный Ericsson-LG Enterprise адаптер переменного тока (P/N: TKTN9019XXX, Смотрите Таблицу 1 на странице 3), который вы можете заказать отдельно. Для использования подключения через PoE, локальная сеть должна поддерживать PoE.

 **ВНИМАНИЕ:** Не используйте одновременно PoE и адаптер переменного тока

Телефонная трубка и гарнитура

1. Подключите один конец шнура с коротким прямым отрезком к трубке.
2. Подключите другой конец шнура с длинным прямым отрезком к разъему для трубки, отмеченному символом
3. Подключите гарнитуру к разъему гарнитуры, отмеченному символом

**Примечание:** Прочитайте информацию о совместимости гарнитуры перед ее подключением.

1. Проведите все шнуры через специальный канал, что бы их не повредить при использовании.
2. Телефоны 1040i/1050i поддерживают USB гарнитуру. Если подключена USB гарнитура, функция гарнитура работает для USB гарнитуры.

**Примечание:** Если вы подключите или отключите USB гарнитуру во время вызова, то она будет работать со следующего вызова.

Информация о совместимоcти гарнитур

Мы не можем гарантировать работу гарнитур не из списка, размещенного на веб-сайте.См. список совместимости гарнитур для IP телефона. Список все время обновляется после каждого тестирования.

Сеть и питание

1. Подключите один конец прилагаемого кабеля локальной сети к порту LAN на задней панели телефона, помеченного символом.
2. Другой конец кабеля подключите к локальной сети. (Не используйте кабель снаружи здания.)
3. (Опционально) Вы можете подключить ваш компьютер к локальной сети через разъем PC телефона, расположенный на задней панели.
4. (Опционально) Подключите другой конец кабеля в порт LAN вашего компьютера.

**Примечание:** Пропустите следующие шаги **5)** и **6)** если используете локальную сеть с PoE.

1. (Опционально) Подключите адаптер переменного тока (не поставляется) к разъему адаптера на задней панели телефона. Закрепите шнур за крючок во избежание разъединения .
2. (Опционально) Подключите адаптер переменного тока к ближайшей розетке. Телефон запустится.

Адаптеры переменного тока для конкретных стран

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Страна | Модель | Страна | Модель | Страна |
| TKTN9019901 | Корея | TKTN9019905 | Великобритания | TKTN9019909 | Япония |
| TKTN9019902 | Европа | TKTN9019906 | Китай | TKTN9019910 | Plus Star |
| TKTN9019903 | США/Канада | TKTN9019907 | ЮАР/Индия |  |  |
| TKTN9019904 | Австралия | TKTN9019908 | Бразилия |  |  |

Таблица 1: адаптеры для телефонов 1000i

Крепление подставки

Угол наклона телефона регулируется в двух положениях при помощи прилагаемой подставки (35° или 50°).

1. Выберите нужный угол телефона.
2. Совместите выступы на подставке с выемками на телефоне.
3. Вставьте подставку вверх в паз до упора, пока она не будет правильно прикреплена.

**Примечание:** При установке на стену подставка не используется.

Настенное крепление

При необходимости телефон может быть установлен на стену. Следующая инструкция описывает установку на стену.

**Примечание:** При установке на стену необходимо снять подставку и уложить кабель локальной сети в специальную канавку.

1. Пометьте и просверлите два 7мм отверстия для дюбелей (не прилагаются).
2. Вставьте два дюбеля в отверстия и вкрутите два шурупа (не прилагаются), так чтоб выступало 2.5 мм.
3. Наденьте ваш телефон 1000i на шурупы и убедитесь, что он надежно закреплен.
4. Снимите крючок для телефонной трубки, переверните его и вставьте в паз, таким образом, чтоб выступ попадал в паз трубки.



1. Подключите все провода.

Содержание этого документа может быть пересмотрено без предварительного уведомления в связи с постоянным прогрессом в разработке методологии и производстве. Ericsson-LG Enterprise не несет ответственности за любые ошибки или повреждения любого рода, возникшие в результате использования этого документа.



Posted in Korea

https://ericssonlg-enterprise.com/
© Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd. 2020

http://ericssonlg-enterprise.com
© Ericsson-LG Enterprise Co.,Ltd. 2014

Posted In Korea

Нормативная информация

[EU] Декларация о соответсвии в Европейском Союзе

Erricsson-LG Enterprise Co., Ltd. заявляет, что оборудование, указанное в этом документе с маркировкой «CE», соответствует Директиве об электромагнитной совместимости (EMCD, 2014/30 / EU) и Директиве по низковольтному оборудованию (LVD, 2014/35 / EU).
Копии этих деклараций о соответствии (DoC) можно получить, связавшись с местным торговым представителем.

[USA/CSA] Заявление о помехах FCC/IC

Это оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC.
Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное устройство соответствует части 15 / RSS-GEN правил FCC / IC. Операция подчиняется следующим двум условиям:
(1) Это устройство не должно создавать вредных помех; и (2) Это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.
(1) Утилиты, не требующие производства, и др. (2) Утилиты, занимающиеся производством радио, не подвержены влиянию радио, а также восприимчивы к различным функциям.
Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке.
Если это оборудование создает помехи для радио- или телевизионного приема, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

* Переориентируйте или переместите приемную антенну.
* Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
* Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
* Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.
* Данное цифровое устройство класса B соответствует требованиям Канадских правил, касающихся оборудования, создающего помехи, CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Это цифровое устройство класса B соответствует всем требованиям Канадских правил, касающихся оборудования, создающего помехи.

ВНИМАНИЕ: Любые изменения или модификации в конструкции этого устройства, которые явно не одобрены стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

ВНИМАНИЕ: Любые изменения или модификации в конструкции этого устройства, которые явно не одобрены стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права использовать оборудование. Это цифровое устройство класса B соответствует канадскому стандарту ICES- 003.